**Приложение към Образец 3.3**

**Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции**

Настоящите технически спецификации определят минималните изисквани на Възложителя за изпълнение на доставките (техниката) по всяка обособена позиция на обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в техническото си предложение.

1. **Обособена позиция 3 „Доставка на принтери ,скенери и мултифункционални печатащи устройства“:**

**3.1 Мултифункционално печатащо устройство „тип 1“:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание - параметри** | **Предложение** |
| Формат | A4 |  |
| Разделителна способност | 600x600 dpi |  |
| Скорост на печат (черно) | 37 ppm |  |
| Месечно натоварване | 80 000 страници |  |
| Процесор | 1200 MHz |  |
| Вградена памет | 256 MB |  |
| Двустранен печат | ДА |  |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, 1 Host USB, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network, 1 Wireless 802.11b/g/n, Easy-access |  |
| Мрежа | Standard (built-in Ethernet, Wi-Fi) [Operates as both an AP (with Wi-Fi Direct) and STA] |  |
| Поддържани езици за управление | PCL 5, PCL 6, postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG, Native Office или еквивалентни |  |
| Автоматично листо подаващо устройство | 50 листа (ADF) |  |
| Входящ капацитет | 350 листа |  |
| Възможност за мобилен печат | ePrint, Apple AirPrint, Wireless direct printing, Mopria-certified, Google Cloud Print 2.0, Mobile Apps или еквивалентни |  |
| Скорост на допиране | 40 cpm |  |
| Разделителна способност на скенера | 1200 x 1200 dpi |  |
| Гаранция | 1 година |  |

**3.2 Мултифункционално печатащо устройство „тип 2“:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименоваие** | **Описание - параметри** | **Предложение** |
| Формат | A4 |  |
| Цветен печат | ДА |  |
| Технология на печат | Лазерна - Цветен печат |  |
| Разделителна способност | 600x600 dpi |  |
| Скорост на печат (черно) | 18 ppm |  |
| Скорост на печат (цветно) | 18 ppm |  |
| Месечно натоварване | 30 000 страници |  |
| Процесор | 800 MHz |  |
| Вградена памет | 256 MB |  |
| Двустранен печат | ДА |  |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; Host USB |  |
| Мрежа | 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.11x, Standard built-in Ethernet 802.11 b/g/n. WiFi operates as both an AP (with Wi-Fi Direct) and STA, Built-in 802.11 b/g/n; Authentication via WEP, WPA/WPA2 |  |
| Принтерски езици | PCL 6, PCL 5c, postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF, Native Office или еквиваленти |  |
| Автоматично листо подаващо устройство | 50 листа (ADF) |  |
| Входящ капацитет | 150 листа |  |
| Възможност за мобилен печат | ДА |  |
| Факс | ДА |  |
| Копиране | ДА |  |
| Скенер | ДА |  |
| Сензорен панел за управление | ДА |  |
| Гаранция | 2 години |  |

**3.3 Ръчен преносим скенер:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименоваие** | **Описание - параметри** | **Предложение** |
| Тип скенер | Преносим (ръчен) |  |
| Формат | A4 |  |
| Интерфейс | USB |  |
| Оптична резолюция на сканиране | 300dpi |  |
| Формат на файла | JPEG, PDF |  |
| Екран LCD | ДА |  |
| Тегло (кг) | макс. 0.2 |  |
| Съвместим с ОС | Microsoft Windows 10 |  |
| Слот за карта памет | ДА |  |
| Аксесоари в комплекта | Калъф за пренос и съхранение |  |
| Гаранция | 1 година |  |

**3.4 Настолен скенер:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименоваие** | **Описание - параметри** | **Предложение** |
| Тип скенер | Flatbed (настолен) |  |
| Формат | A4 |  |
| Интерфейс | USB |  |
| Оптична резолюция на сканиране (dpi) | 4800 x 4800 |  |
| Дигитална резолюция на сканиране (dpi) | 19200 x 19200 |  |
| Източник светлина | LED с 3 цвята (RGB) |  |
| Изразходена мощност (W) | макс. 2.5 |  |
| Съвместим с ОС | Microsoft Windows 10 |  |
| Гаранция | 1 година |  |